================================
= Memory Card Annihilator v1.0 =
================================

1.) Sprawy prawie prawne:

a. Zabrania się modyfikowania i rozpowszechniania zmodyfikowanych wersji oprogramowania.
b. Zezwala się na nieodpłatne użytkowanie i rozpowszechnianie oprogramowania z wyłączeniem zastosowań komercyjnych.
c. Odstępstwo od punktu c możliwe tylko i wyłącznie za pisemną zgodą autorów.
d. Powiesimy za jaja każdego, kto nie dostosuje się do trzech powyższych punktów (dla kobiet wymyślimy inną torturę).
e. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania tego oprogramowania.

2.) Opis programu

MCAnnihilator jest odpowiedzią na problemy wynikające z użytkowania wielkorozmiarowych kart pamięci niektórych producentów. MCA jest aplikacją działającą na niskim poziomie. Pozwala na formatowanie i odformatowywanie kart pamieci a także tworzenie i wczytywanie ich obrazów. Obsługuje zarówno karty PSX (1Mbit) jak i PS2 (8-128MB w trybie GUI oraz dowolny rozmiar w trybie wiersza poleceń).

> Szczegółowy przewdnik po programie dostępny pod adresem:
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/PS2-memory-card-annihilator/

3.) Klawiszologia

D-PAD poruszanie się w menu, wybór opcji, wybór trybów.
X - zatwierdzanie
Trójkąt - anulowanie, wyjście z menu

4.) Funkcje

Formatowanie. Dostępne tryby pełny i szybki.

Odformatowywanie. Przywrócenie karty do stanu sprzed pierwszego formatowania. Można ją następnie sformatować w browserze lub grach.

Tworzanie obrazu karty pamięci. Tworzy obraz karty pamięci na jednym z dostępnych nośników (mass i hdd dla GUI oraz dodatkowo host dla wersji cmd). Obrazy zapisywane są w formacie raw.

Wczytywanie obrazu karty pamięci. Wczytuje obraz karty pamięci z jednego z dostępnych nośników (mass i hdd dla GUI oraz dodatkowo host dla wersji cmd). Obrazy kart ps2 w formacie raw lub pcsx2. Dla kart psx w jednym z kilku najpopularniejszych formatów (mem, mcr, mcd, gme, psx i wielu innych).

5.) Opcje wiersza poleceń.

-port=
"slot" do którego włożona jest karta (lub wpięty multitap)

-slot=
"slot" multitapa, do którego włożona jest karta

-fformat
szybkie formatowanie

-nformat
pełne formatowanie

-unformat
odformatowywanie

-make_img=
tworzenie obrazu w miejscu wskazanym przez ścieżkę

-restore_img=
wczytywanie obrazu z miejsca wskazanego przez ścieżkę

-no_iopreset
brak restu IOP

-forcepsx
wymuszenie wykrycia karty psx

-forceps2
wymuszenie wykrycia karty ps2

-tpages=
zmiana ilości stron na karcie (w przypadku złego wykrywania przez kartę)
-tblocks=
zmiana ilości bloków na karcie (w przypadku złego wykrywania przez kartę) - zamienne z -tpages

Poniższe aktywne tylko wraz z -forceps2
-bsize=
wielkość bloku w stronach

-psize=
wielkość strony w bajtach

-mcflags=
opcje karty pamięci (domyślnie 0x2b)

6.) Podziękowania

Dla wszystkich, którzy zaangażowali się w sesję zdjęciową swoich kart, a w szczególności PiotrowiB.

7.) Kontakt

Można nas spotkać na:

> ffgriever
http://psx-scene.com/forums/
http://forums.ps2dev.org/
http://www.konsola.pl/forum/
http://forum.cdrinfo.pl/

> berion
http://psx-scene.com/forums/
http://www.konsola.pl/forum/
http://forum.cdrinfo.pl/
http://www.psxextreme.info/index.php
http://www.nesforum.e9.pl/
http://www.psxdev-pl.yoyo.pl/forum/
